NHJ/D-ZH-1-0-013
数据结果汇总表
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位           名称

	DX-01-001
	DX-02-001
	DX-03-001

	
	
	01鄂托克旗乌兰镇
	02鄂托克前旗敖镇
	03乌审旗嘎鲁图镇

	色度(色)
	(度)
	5
	5
	5

	臭和味（嗅和味）
	-
	无
	无
	无

	浊度（浑浊度）
	（度）
	3L
	3L
	3L

	肉眼可见物
	-
	无
	无
	无

	pH值
	-
	7.7
	7.8
	7.6

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	135
	166
	93

	溶解性总固体
	mg/L
	306
	172
	210

	硫酸盐
	mg/L
	55.3
	14.6
	29.5

	氯化物
	mg/L
	35.7
	10.3
	17.0

	铁
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	锰
	μg/L
	0.74
	0.22
	0.25

	铜
	μg/L
	0.13
	0.15
	0.22

	锌
	μg/L
	0.95
	1.14
	0.71

	铝
	mg/L
	0.07L
	0.07L
	0.07L

	挥发酚（以苯酚计）
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	阴离子洗涤剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	耗氧量（CODmn法，以O2计）
	mg/L
	1.22
	1.13
	1.26

	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.025L
	0.025L
	0.025L

	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L

	钠
	mg/L
	44.8
	9.34
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	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1
	<1
	<1

	细菌（菌落）总数
	CFU/mL
	7
	3
	12
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	DX-01-001
	DX-02-001
	DX-03-001

	
	
	01鄂托克旗乌兰镇
	02鄂托克前旗敖镇
	03乌审旗嘎鲁图镇

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.43
	2.93
	3.04

	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L

	氟化物
	mg/L
	0.240
	0.411
	0.511

	碘化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L

	汞
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	砷
	μg/L
	0.7
	2.3
	2.0

	硒
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	锑
	μg/L
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	镉
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	铅
	μg/L
	0.09L
	0.09L
	0.09L

	氯仿（三氯甲烷）
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	四氯化碳
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	苯
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	甲苯
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L

	总α放射性
	Bq/L
	1.075×10-2L
	1.075×10-2L
	1.075×10-2L

	总β放射性
	Bq/L
	0.147
	0.230
	0.022

	萘
	μg/L
	0.012L
	0.012L
	0.012L

	蒽
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	荧蒽
	μg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L

	苯并（b）荧蒽
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	苯并（a）芘
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	DX-01-001
	DX-02-001
	DX-03-001

	
	
	01鄂托克旗乌兰镇
	02鄂托克前旗敖镇
	03乌审旗嘎鲁图镇

	邻苯二甲酸二
(2-乙基己基)酯
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	2,4,6三氯酚
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	五氯酚
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	2,4-滴
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	克百威(呋喃丹)
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	涕灭威
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	敌敌畏
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	甲基对硫磷
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	马拉硫磷
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	乐果
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	阿特拉津(莠去津)
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	草甘膦
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	多氯联苯(总量)
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯
	μg/L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	1,1-二氯乙烯
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	二氯甲烷
	μg/L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	1,2-二氯乙烯
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	1,2-二氯乙烷
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	DX-01-001
	DX-02-001
	DX-03-001

	
	
	01鄂托克旗乌兰镇
	02鄂托克前旗敖镇
	03乌审旗嘎鲁图镇

	三氯乙烯
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	1,2-二氯丙烷
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	四氯乙烯
	μg/L
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	氯苯
	μg/L
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	乙苯
	μg/L
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	间，对-二甲苯
	μg/L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	邻-二甲苯
	μg/L
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	苯乙烯
	μg/L
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	溴仿
	μg/L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	1,4-二氯苯
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	1,2-二氯苯
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L

	1,2,4-三氯苯
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L

	1,2,3-三氯苯
	μg/L
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	2,6-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	2,4-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	百菌清
	μg/L
	0.07L
	0.07L
	0.07L

	毒死蜱
	μg/L
	2.0L
	2.0L
	2.0L

	六氯苯
	μg/L
	0.043L
	0.043L
	0.043L

	七氯
	μg/L
	0.042L
	0.042L
	0.042L
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	DX-01-001
	DX-02-001
	DX-03-001

	
	
	01鄂托克旗乌兰镇
	02鄂托克前旗敖镇
	03乌审旗嘎鲁图镇

	镍
	μg/L
	0.86
	2.23
	2.23

	钼
	μg/L
	2.46
	1.45
	2.3

	钴
	μg/L
	0.03L
	0.04
	0.03L

	铊
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	铍
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	钡
	μg/L
	16.9
	81.5
	65.0

	银
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L

	甲体六六六
	μg/L
	 0.056L
	 0.056L
	 0.056L

	乙体六六六 
	μg/L
	0.037L
	0.037L
	0.037L

	丙体六六六 
	μg/L
	0.025L
	0.025L
	0.025L

	丁体六六六
	μg/L
	 0.060L
	 0.060L
	 0.060L

	p，p’-DDE 
	μg/L
	0.036L
	0.036L
	0.036L

	p，p’-DDD 
	μg/L
	0.048L
	0.048L
	0.048L

	o，p’-DDT 
	μg/L
	0.031L
	0.031L
	0.031L

	p，p’-DDT 
	μg/L
	0.043L
	0.043L
	0.043L
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