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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局关于
鄂托克前旗玛拉迪嘉禾天华环保制砖厂
年产6000万块空心烧结砖（折标
砖1亿块）技术改造项目
环境影响报告表的批复

鄂托克前旗玛拉迪嘉禾天华环保制砖厂：
你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《鄂托克前旗玛拉迪嘉禾天华环保制砖厂年产6000万块空心烧结砖（折标砖1亿块）技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
1、 本项目位于鄂托克前旗昂素镇玛拉迪嘎查。《鄂托克前旗玛拉迪嘉禾天华环保制砖厂年产6000万块空心烧结砖（折标砖1亿块）项目环境影响报告表》于2020年1月由鄂尔多斯市生态环境局进行了批复（鄂环审字〔2020〕19号）；2020年11月该项目完成了竣工环境保护自主验收。《鄂托克前旗玛拉迪嘉禾天华环保制砖厂年产6000万块空心烧结砖（折标砖1亿块）改扩建项目环境影响报告表》于2021年8月由鄂尔多斯市生态环境局进行了批复（鄂环审字〔2021〕597号）；2021年12月完成了改扩建项目竣工环境保护自主验收。本次技术改造内容为：将项目原料中钻井岩屑和煤矸石的配比由41:9变为3：2，原料配比中增加煤矸石的含量，调整后的砖坯重量为2.8kg/块-标砖，含水率为28%；扩大岩屑储棚和煤矸石储棚的建筑面积。本项目技改前后生产规模不变，环保措施不变。项目总投资600万元，其中环保投资9万元，占总投资的1.5%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目建设地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
[bookmark: _GoBack]1、加强施工期环境管理。应严格按照设计要求施工，并及时采取洒水降尘等措施，减少裸露土地面积和扬尘。定期对运输道路进行洒水，并加强车辆运输的密闭管理。
2、落实废气污染防治措施。原料储存、装卸于全封闭原料棚内，煤矸石储棚同时采取洒水抑尘措施；隧道干燥窑烟气经管束除尘器+钠钙双碱法脱硫进行处理后，废气排放须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）限值要求；加强运营期管理，确保无组织废气排放满足相关标准限值要求。
3、落实废水污染防治措施。脱硫废水集中收集后交由有资质单位进行处置，不得外排；生活污水经化粪池处理后定期运至附近污水处理厂处理，不得外排。
4、落实噪声污染防治措施。采取有效的减震、隔声、消声等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
5、妥善处置各类固体废弃物。除尘灰及脱硫渣经收集后当做制砖原料处理；废砖坯产生后直接敲碎混入陈化料搅拌后重新制砖；不合格品返回至破碎工序回用于生产。
6、落实环境风险防范措施和安全生产措施。制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托鄂托克前旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、性质、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局
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