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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局关于
鄂托克前旗时鼎天然气经营有限责任公司
玛上线-敖勒召其输气管道项目
环境影响报告表的批复

鄂托克前旗时鼎天然气经营有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古绿疆环境科技有限公司编制的《鄂托克前旗时鼎天然气经营有限责任公司玛上线-敖勒召其输气管道项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
1、 本项目建设于鄂托克前旗敖勒召其镇，主要建设内容为铺设天然气管道4.258km，新建1座分输站。天然气管道起自鄂托克前旗时鼎管线51号桩分输站，至综合产业园分输站，经过综合产业园分输站去下游森泰液化工厂和科思液化工厂。项目总投资1072.26万元，其中环保投资100万元，占总投资的9.33%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目建设地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1、加强施工期环境管理。合理设置施工作业带，施工现场应采取设置围挡、定期洒水等有效措施控制施工扬尘污染；定期对运输道路进行洒水，并加强车辆运输的密闭管理。施工废水和固体废弃物应集中收集后统一处理，不得随意丢弃。施工单位应选用低噪声施工设备，并采取有效措施控制施工噪声污染；在环境敏感点附近，禁止在中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象。
2、严格落实生态保护措施。按照《报告表》提出的要求，管道开挖及敷设应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对周围生态环境的破坏。管道开挖时表土须单独堆放，并采取有效的防尘措施，严禁露天放置。管道施工应采用“表土剥离、分层开挖、分层堆放、分层回填”原则，施工结束后及时回填表土还原地貌，恢复生态植被。施工应避免雨季和大风沙尘天气。建设单位应加强对管道回填区的绿化和管理抚育工作，及时在管道两侧及其所涉及区域进行植被恢复，提高植被覆盖率。
3、落实噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、减震、隔声等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
4、妥善处置各类固体废弃物。生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运；本项目运营期产生的危险废物暂存于危废暂存间内，最终交由有资质单位进行处置；分离器检修滤芯暂存于危废暂存间内，交由厂家回收。转移危险废物应办理危险废物转移联单手续。
5、强化环境风险防范措施和安全生产措施。建设单位应加强环境风险管控，防止发生管道破裂等事故引起的天然气泄露风险。应制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托鄂托克前旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、性质、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局
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