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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局关于
鄂托克前旗世达商贸有限责任公司年产
3000立方米塑料泡沫保温材料
水泥建材加工建设项目环境
影响报告表的批复

鄂托克前旗世达商贸有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《鄂托克前旗世达商贸有限责任公司年产3000立方米塑料泡沫保温材料水泥建材加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：
1、 本项目建设于鄂托克前旗敖勒召其镇，建设内容主要包括环保砖、预制板、网格、砂浆生产车间和塑料泡沫保温材料生产车间及搅拌机、产品晾晒场等，同时配套建设相关公辅工程及环保工程，建成投产后年产塑料泡沫保温材料3000m3、环保砖块6万块、水泥预制板20000米、网格20000格、砂浆50吨。项目总投资200万元，其中环保投资29.5万元，占总投资的14.8%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目建设地点、性质、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1、落实废气污染防治措施。砂、石等原料储存、装卸于全封闭原料棚，同时采取洒水抑尘措施；厂区道路须硬化，并加强对运输车辆的密闭管理；搅拌粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放;水泥筒仓粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放;生物质锅炉烟气通过布袋除尘器处理后,经20m高排气筒排放；发泡、成型工序产生的非甲烷总烃经设备顶部集气罩＋光催化氧化＋活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。
2、落实废水污染防治措施。生活污水经防渗化粪池处理后运至附近污水处理厂处理，不得外排;设备清洗废水经防渗沉淀池处理后，回用于设备清洗用水，不得外排。按照《报告表》要求，针对项目特定区域采取分区防渗措施。
3、落实噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、基础减振、隔声等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、妥善处置各类固体废弃物。生物质锅炉产生的除尘灰、灰渣外售于附近居民用作农肥；工艺除尘灰返回生产系统作为原料使用；沉淀池沉渣定期清理后用作生产原料；保温板切割时产生的废边角料，统一收集后外售至塑料厂制作塑料颗粒；废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位拉运处理。
5、落实环境风险防范措施和安全生产措施。制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托鄂托克前旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、性质、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响价文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局
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