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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局关于
内蒙古宏利达煤焦精细化工有限公司煤炭
集运项目环境影响报告表的批复

内蒙古宏利达煤焦精细化工有限公司：
你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《内蒙古宏利达煤焦精细化工有限公司煤炭集运项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
1、 本项目建设于鄂托克前旗上海庙镇能源化工基地，建设内容为新建1座全封闭式彩钢结构原煤储棚，储棚建筑面积为 9185m2，设计堆高16m，设计最大储量80000吨，年转运原煤量为100万吨，同时配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资2000万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目建设地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工范围，施工现场采取围挡、及时洒水等有效措施控制施工扬尘污染。大风沙尘天气禁止施工活动。加强对运输车辆的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2、按照《报告表》要求，做好各项污染防治措施。原煤贮存于全封闭储棚，棚内设置洒水抑尘装置，确保运营期颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值要求。采取选用低噪声设备、减振、隔声等有效措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。储棚地面须进行硬化。建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对一般固体废弃物进行安全处置，不得随意丢弃。
3、项目建成投运前，建设单位在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，办理视频监控审核备案手续。
4、落实环境风险防范措施和安全生产措施。加强设备维护和管理，提高安全生产巡查频率。建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，加强事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托鄂托克前旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、性质、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。
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