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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局关于
长宁线2号阀室为内蒙古鄂托克前旗时泰
天然气经营有限责任公司新增下载点
项目环境影响报告表的批复

国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司：
你公司报送的由宁夏石油化工环境科学研究院股份有限公司编制的《长宁线 2 号阀室为内蒙古鄂托克前旗时泰天然气经营有限责任公司新增下载点项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：
一、本项目建设于鄂托克前旗城川镇。项目主要建设内容为将长宁线2号阀室改扩建为城川分输站，站内设置过滤、计量、调压等设备及项目配套辅助工程和环保工程。本项目设计输气量为1×108Nm3/a，交付压力2.5-4.0MPa。项目总投资3002.14万元,其中环保投资150万元，占总投资的5%。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1、落实废气污染防治措施。土方开挖及设备安装过程中严格按照设计要求施工，施工现场采取设置围挡、定期洒水等有效措施控制施工扬尘污染；加强对运输车辆的密闭管理，避免物料洒落、起尘；大风沙尘天气禁止施工。
2、落实噪声污染防治措施。施工单位应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，禁止在中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象。
3、妥善处置各类固体废弃物。建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单标准要求，对项目运营期产生的危险废物进行安全处置，不得随意丢弃。
4、落实生态保护措施，防止水土流失风险。施工结束后及时对临时占地进行生态恢复。建设单位须制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，确保生态恢复措施落实到位。
5、强化环境风险防范措施和安全生产措施。制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托鄂托克前旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目从批准之日超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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